
*** 14:44:19 *** 
Nastran-Exporter wird gestartet

*** 14:44:19 *** 
Datei E:\Schult\NX\EMZVST_4\EM4_0_Ziehversuchsstand_sim5-Solution_1.dat wird 
geschrieben
 
*** 14:44:20 *** 
NX-NASTRAN 5.1 kompatibles Deck wird geschrieben

*** 14:44:20 *** 
Nastran-Systemschnitt wird geschrieben

*** 14:44:20 *** 
Dateiverwaltungsschnitt wird geschrieben

*** 14:44:20 *** 
Ausführender Kontrollschnitt wird geschrieben

*** 14:44:20 *** 
Fallsteuerungsschnitt wird geschrieben

*** 14:44:35 *** 
Massendatenschnitt wird geschrieben

*** 14:44:35 *** 
Knoten werden geschrieben

*** 14:44:46 *** 
Elemente werden geschrieben

*** 14:44:53 *** 
Physikalische Eigenschaften werden geschrieben

*** 14:44:53 *** 
Materialien werden geschrieben

*** 14:44:53 *** 
INFORMATIONEN :Referenztemperatur für Material STEEL wurde auf die 
               Standardtemperatur der Lösung festgelegt.
 
*** 14:44:53 *** 
Lasten und Zwangsbedingungen werden geschrieben

*** 14:44:55 *** 
Koordinatensysteme werden geschrieben

*** 14:44:55 *** 
Zusammenfassung der Massendatenkarten geschrieben

+----------+----------+
|   NAME   |  NUMBER  |
+----------+----------+
| CTETRA   | 247330   |
| FORCE    | 447      |
| GRID     | 478860   |
| LOAD     | 1        |
| MAT1     | 1        |
| MATT1    | 1        |
| PARAM    | 6        |
| PSOLID   | 1        |
| SPC      | 11155    |
| TABLEM1  | 2        |
+----------+----------+

*** 14:44:55 *** 
Nastran-Deck wurde erfolgreich geschrieben

