Toleranzbericht: FLANSCHSEGMENT.ASM

Die folgende Tabelle enthält geometrische Toleranzwerte und Genauigkeitswerte aus
Schlüsselkomponenten der aktuellen Baugruppe.
Die Toleranzwerte werden aus den Genauigkeitswerten berechnet, mit einigen Anpassungen. Probleme mit dem Vernetzen treten oft auf, wenn die Toleranzen unter den Komponenten stark variieren. 
Die Toleranzwerte in diesem Bericht haben nur als Messwerte der Toleranz von der jeweiligen Komponente Bedeutung, die relativ zu den anderen sind, sie können aber nicht zum Beantworten spezieller Fragen (wie z.B. ob eine bestimmte Kante mit einer anderen
verschelzen wird) verwendet werden. 
Falls es bei der Vernetzung dieser Baugruppe zu Problemen kommt, verringern
Sie den Genauigkeitswert in Komponenten mit höheren Toleranzwerten, um sie
den Toleranzwerten anderer Komponenten
anzugleichen.

UNTERTEIL.PRT                 0.0144486           0.001204 [mm] (Absolut)
OBERTEIL.PRT                  0.0144486           0.001204 [mm] (Absolut)
SCHRAUBE.PRT                  0.0144486           0.001204 [mm] (Absolut)

