____________________________________________________________

Mechanica AutoGEM-Protokolldatei
Copyright(c) 2006PTC (tm) -
All Rights Reserved
____________________________________________________________

Modellname:                   F:\Pro Engineer Wildfire 5
Produktname:                  Mechanica Structure
Produktversion:               L-03-38:spg
Maschine:                     x86e_win64
Erstellungsdatum:             28.07.2011
Erstellungszeit:              20:34:24
Autor:                        UNKNOWN

____________________________________________________________

          Einstellungen für AutoGEM

  Flächeneigenschaften isolieren:

  [x] Scharfkantige Übergänge
  [x] Punktlasten
  [x] Punktrandbedingungen
  [x] Punkt-Wärmelasten
  [x] Vorgegebene Punkttemperaturen
  [x] Konvektive Punktrandbedingungen

 ------------------------------------------

  [x] Punkte einfügen
  [x] Wo notwendig Verbindungen erzeugen
  [x] Vorhandene Punkte verschieben/löschen
  [x] Vorhandene Elemente ändern/löschen
  [ ] Verrundungen fein elementieren
  [ ] AutoGEM-Meldungen anzeigen
  [x] Beim Löschen von Elementen Netzpunkte löschen
  [ ] Automatische Unterbrechung

 ------------------------------------------

  Schalenelementtyp:  Viereck und Dreieck
  Volumenkörpertyp:  Tetraeder

  Zulässige Winkel (Grad):
    Kante    Min:  5.0  Max: 175.0
    Seitenfläche    Min:  5.0  Max: 175.0

  Max zulässiger Öffnungswinkel (Grad): 95.0

  Max zulässiges Seitenverhältnis: 30.0

____________________________________________________________

Es wird an 8 Volumina gearbeitet  ...
KEs für Fläche 1 von 66 werden vorbereitet ...
Innerhalb des Volumens vorhandene Volumenkörper werden gesucht...
0 innerhalb des Volumens vorhandene Volumenkörper wurden gefunden.
Berandungselemente werden vorbereitet ...
Orte der Berandungspunkte werden optimiert ...
Dünne KEs werden im Volumen gefunden ...
Volumenkörper werden vorbereitet...
Volumenkörper werden erzeugt...
Elemente werden optimiert ...
8812 Volumenkörper werden dem Modell hinzugefügt...
Elemente zeigen...

____________________________________________________________

          AutoGEM-Status

  Erzeugte Elemente:

    Balken:       0       Kante:             12403
    Dreieck:      0       Seitenfläche:      18983
    Viereck:      0       Fl-Fl-Verbindung:  0
    Tetraeder: 8812       Kante-Fl-Verbind:  0
    Keil:         0
    Quader:       0

 ----------------------------------------------------

  Erfüllte Bedingungen:

  Winkel (Grad):
    Kante  Min:  5.0    Max: 169.4
    Seitenfläche  Min:  5.1    Max: 174.3

  Max Seitenverhältnis: 11.2

  Rechendauer:    0.2 min    CPU-Zeit:   0.2 min

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Mechanica AutoGEM-Protokolldatei
Copyright(c) 2006PTC (tm) -
All Rights Reserved
____________________________________________________________

Modellname:                   F:\Pro Engineer Wildfire 5
Produktname:                  Mechanica Structure
Produktversion:               L-03-38:spg
Maschine:                     x86e_win64
Erstellungsdatum:             28.07.2011
Erstellungszeit:              21:26:15
Autor:                        UNKNOWN

____________________________________________________________

          Einstellungen für AutoGEM

  Flächeneigenschaften isolieren:

  [x] Scharfkantige Übergänge
  [x] Punktlasten
  [x] Punktrandbedingungen
  [x] Punkt-Wärmelasten
  [x] Vorgegebene Punkttemperaturen
  [x] Konvektive Punktrandbedingungen

 ------------------------------------------

  [x] Punkte einfügen
  [x] Wo notwendig Verbindungen erzeugen
  [x] Vorhandene Punkte verschieben/löschen
  [x] Vorhandene Elemente ändern/löschen
  [ ] Verrundungen fein elementieren
  [ ] AutoGEM-Meldungen anzeigen
  [x] Beim Löschen von Elementen Netzpunkte löschen
  [ ] Automatische Unterbrechung

 ------------------------------------------

  Schalenelementtyp:  Viereck und Dreieck
  Volumenkörpertyp:  Tetraeder

  Zulässige Winkel (Grad):
    Kante    Min:  5.0  Max: 175.0
    Seitenfläche    Min:  5.0  Max: 175.0

  Max zulässiger Öffnungswinkel (Grad): 95.0

  Max zulässiges Seitenverhältnis: 30.0

____________________________________________________________

Es wird an 8 Volumina gearbeitet  ...
KEs für Fläche 1 von 66 werden vorbereitet ...
Innerhalb des Volumens vorhandene Volumenkörper werden gesucht...
0 innerhalb des Volumens vorhandene Volumenkörper wurden gefunden.
Berandungselemente werden vorbereitet ...
Orte der Berandungspunkte werden optimiert ...
Dünne KEs werden im Volumen gefunden ...
Volumenkörper werden vorbereitet...
Volumenkörper werden erzeugt...
Elemente werden optimiert ...
8749 Volumenkörper werden dem Modell hinzugefügt...
Elemente zeigen...

____________________________________________________________

          AutoGEM-Status

  Erzeugte Elemente:

    Balken:       0       Kante:             12831
    Dreieck:      0       Seitenfläche:      19155
    Viereck:      0       Fl-Fl-Verbindung:  0
    Tetraeder: 8749       Kante-Fl-Verbind:  0
    Keil:         0
    Quader:       0

 ----------------------------------------------------

  Erfüllte Bedingungen:

  Winkel (Grad):
    Kante  Min:  5.0    Max: 169.3
    Seitenfläche  Min:  5.0    Max: 174.4

  Max Seitenverhältnis: 12.1

  Rechendauer:    0.2 min    CPU-Zeit:   0.2 min

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Mechanica AutoGEM-Protokolldatei
Copyright(c) 2006PTC (tm) -
All Rights Reserved
____________________________________________________________

Modellname:                   F:\Pro Engineer Wildfire 5
Produktname:                  Mechanica Structure
Produktversion:               L-03-38:spg
Maschine:                     x86e_win64
Erstellungsdatum:             28.07.2011
Erstellungszeit:              21:48:25
Autor:                        UNKNOWN

____________________________________________________________

          Einstellungen für AutoGEM

  Flächeneigenschaften isolieren:

  [x] Scharfkantige Übergänge
  [x] Punktlasten
  [x] Punktrandbedingungen
  [x] Punkt-Wärmelasten
  [x] Vorgegebene Punkttemperaturen
  [x] Konvektive Punktrandbedingungen

 ------------------------------------------

  [x] Punkte einfügen
  [x] Wo notwendig Verbindungen erzeugen
  [x] Vorhandene Punkte verschieben/löschen
  [x] Vorhandene Elemente ändern/löschen
  [ ] Verrundungen fein elementieren
  [ ] AutoGEM-Meldungen anzeigen
  [x] Beim Löschen von Elementen Netzpunkte löschen
  [ ] Automatische Unterbrechung

 ------------------------------------------

  Schalenelementtyp:  Viereck und Dreieck
  Volumenkörpertyp:  Tetraeder

  Zulässige Winkel (Grad):
    Kante    Min:  5.0  Max: 175.0
    Seitenfläche    Min:  5.0  Max: 175.0

  Max zulässiger Öffnungswinkel (Grad): 95.0

  Max zulässiges Seitenverhältnis: 30.0

____________________________________________________________

Es wird an 8 Volumina gearbeitet  ...
KEs für Fläche 1 von 66 werden vorbereitet ...
Innerhalb des Volumens vorhandene Volumenkörper werden gesucht...
0 innerhalb des Volumens vorhandene Volumenkörper wurden gefunden.
Berandungselemente werden vorbereitet ...
Orte der Berandungspunkte werden optimiert ...
Dünne KEs werden im Volumen gefunden ...
Volumenkörper werden vorbereitet...
Volumenkörper werden erzeugt...
Elemente werden optimiert ...
5954 Volumenkörper werden dem Modell hinzugefügt...
Elemente zeigen...

____________________________________________________________

          AutoGEM-Status

  Erzeugte Elemente:

    Balken:       0       Kante:             8715
    Dreieck:      0       Seitenfläche:      13018
    Viereck:      0       Fl-Fl-Verbindung:  0
    Tetraeder: 5954       Kante-Fl-Verbind:  0
    Keil:         0
    Quader:       0

 ----------------------------------------------------

  Erfüllte Bedingungen:

  Winkel (Grad):
    Kante  Min:  5.0    Max: 169.7
    Seitenfläche  Min:  5.0    Max: 174.6

  Max Seitenverhältnis: 16.4

  Rechendauer:    0.1 min    CPU-Zeit:   0.1 min

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Mechanica AutoGEM-Protokolldatei
Copyright(c) 2006PTC (tm) -
All Rights Reserved
____________________________________________________________

Modellname:                   F:\Pro Engineer Wildfire 5
Produktname:                  Mechanica Structure
Produktversion:               L-03-38:spg
Maschine:                     x86e_win64
Erstellungsdatum:             29.07.2011
Erstellungszeit:              10:30:31
Autor:                        UNKNOWN

____________________________________________________________

          Einstellungen für AutoGEM

  Flächeneigenschaften isolieren:

  [x] Scharfkantige Übergänge
  [x] Punktlasten
  [x] Punktrandbedingungen
  [x] Punkt-Wärmelasten
  [x] Vorgegebene Punkttemperaturen
  [x] Konvektive Punktrandbedingungen

 ------------------------------------------

  [x] Punkte einfügen
  [x] Wo notwendig Verbindungen erzeugen
  [x] Vorhandene Punkte verschieben/löschen
  [x] Vorhandene Elemente ändern/löschen
  [ ] Verrundungen fein elementieren
  [ ] AutoGEM-Meldungen anzeigen
  [x] Beim Löschen von Elementen Netzpunkte löschen
  [ ] Automatische Unterbrechung

 ------------------------------------------

  Schalenelementtyp:  Viereck und Dreieck
  Volumenkörpertyp:  Quader, Keil, Tetraeder

  Zulässige Winkel (Grad):
    Kante    Min:  5.0  Max: 175.0
    Seitenfläche    Min:  5.0  Max: 175.0

  Max zulässiger Öffnungswinkel (Grad): 95.0

  Max zulässiges Seitenverhältnis: 30.0

____________________________________________________________

Es wird an 8 Volumina gearbeitet  ...
KEs für Fläche 1 von 66 werden vorbereitet ...

Randbedingungen für zyklische Symmetrie werden nicht von Keil-
und Quadervernetzung unterstützt. Wollen Sie Tetraeder-Elemente
verwenden?

Ja

Innerhalb des Volumens vorhandene Volumenkörper werden gesucht...
5954 innerhalb des Volumens vorhandene Volumenkörper wurden gefunden.
Berandungselemente werden vorbereitet ...
Orte der Berandungspunkte werden optimiert ...
Dünne KEs werden im Volumen gefunden ...
Volumenkörper werden vorbereitet...

Die Erzeugung der Elemente konnte nicht
auf allen gewählten Objekten abgeschlossen werden.

OK

____________________________________________________________

Mechanica AutoGEM-Protokolldatei
Copyright(c) 2006PTC (tm) -
All Rights Reserved
____________________________________________________________

Modellname:                   F:\Pro Engineer Wildfire 5
Produktname:                  Mechanica Structure
Produktversion:               L-03-38:spg
Maschine:                     x86e_win64
Erstellungsdatum:             29.07.2011
Erstellungszeit:              10:30:37
Autor:                        UNKNOWN

____________________________________________________________

          Einstellungen für AutoGEM

  Flächeneigenschaften isolieren:

  [x] Scharfkantige Übergänge
  [x] Punktlasten
  [x] Punktrandbedingungen
  [x] Punkt-Wärmelasten
  [x] Vorgegebene Punkttemperaturen
  [x] Konvektive Punktrandbedingungen

 ------------------------------------------

  [x] Punkte einfügen
  [x] Wo notwendig Verbindungen erzeugen
  [x] Vorhandene Punkte verschieben/löschen
  [x] Vorhandene Elemente ändern/löschen
  [ ] Verrundungen fein elementieren
  [ ] AutoGEM-Meldungen anzeigen
  [x] Beim Löschen von Elementen Netzpunkte löschen
  [ ] Automatische Unterbrechung

 ------------------------------------------

  Schalenelementtyp:  Viereck und Dreieck
  Volumenkörpertyp:  Quader, Keil, Tetraeder

  Zulässige Winkel (Grad):
    Kante    Min:  5.0  Max: 175.0
    Seitenfläche    Min:  5.0  Max: 175.0

  Max zulässiger Öffnungswinkel (Grad): 95.0

  Max zulässiges Seitenverhältnis: 30.0

____________________________________________________________

Es wird an 8 Volumina gearbeitet  ...
KEs für Fläche 1 von 66 werden vorbereitet ...

Randbedingungen für zyklische Symmetrie werden nicht von Keil-
und Quadervernetzung unterstützt. Wollen Sie Tetraeder-Elemente
verwenden?

Ja

Innerhalb des Volumens vorhandene Volumenkörper werden gesucht...
5386 innerhalb des Volumens vorhandene Volumenkörper wurden gefunden.
Berandungselemente werden vorbereitet ...
Orte der Berandungspunkte werden optimiert ...
Dünne KEs werden im Volumen gefunden ...
Volumenkörper werden vorbereitet...
____________________________________________________________

Mechanica AutoGEM-Protokolldatei
Copyright(c) 2006PTC (tm) -
All Rights Reserved
____________________________________________________________

Modellname:                   F:\Pro Engineer Wildfire 5
Produktname:                  Mechanica Structure
Produktversion:               L-03-38:spg
Maschine:                     x86e_win64
Erstellungsdatum:             29.07.2011
Erstellungszeit:              10:35:01
Autor:                        UNKNOWN

____________________________________________________________

          Einstellungen für AutoGEM

  Flächeneigenschaften isolieren:

  [x] Scharfkantige Übergänge
  [x] Punktlasten
  [x] Punktrandbedingungen
  [x] Punkt-Wärmelasten
  [x] Vorgegebene Punkttemperaturen
  [x] Konvektive Punktrandbedingungen

 ------------------------------------------

  [x] Punkte einfügen
  [x] Wo notwendig Verbindungen erzeugen
  [x] Vorhandene Punkte verschieben/löschen
  [x] Vorhandene Elemente ändern/löschen
  [ ] Verrundungen fein elementieren
  [ ] AutoGEM-Meldungen anzeigen
  [x] Beim Löschen von Elementen Netzpunkte löschen
  [ ] Automatische Unterbrechung

 ------------------------------------------

  Schalenelementtyp:  Viereck und Dreieck
  Volumenkörpertyp:  Tetraeder

  Zulässige Winkel (Grad):
    Kante    Min:  5.0  Max: 175.0
    Seitenfläche    Min:  5.0  Max: 175.0

  Max zulässiger Öffnungswinkel (Grad): 95.0

  Max zulässiges Seitenverhältnis: 30.0

____________________________________________________________

Es wird an 8 Volumina gearbeitet  ...
KEs für Fläche 1 von 66 werden vorbereitet ...
Innerhalb des Volumens vorhandene Volumenkörper werden gesucht...
0 innerhalb des Volumens vorhandene Volumenkörper wurden gefunden.
Berandungselemente werden vorbereitet ...
Orte der Berandungspunkte werden optimiert ...
Dünne KEs werden im Volumen gefunden ...
Volumenkörper werden vorbereitet...
Volumenkörper werden erzeugt...
Elemente werden optimiert ...
5923 Volumenkörper werden dem Modell hinzugefügt...
Elemente zeigen...

____________________________________________________________

          AutoGEM-Status

  Erzeugte Elemente:

    Balken:       0       Kante:             8679
    Dreieck:      0       Seitenfläche:      12956
    Viereck:      0       Fl-Fl-Verbindung:  0
    Tetraeder: 5923       Kante-Fl-Verbind:  0
    Keil:         0
    Quader:       0

 ----------------------------------------------------

  Erfüllte Bedingungen:

  Winkel (Grad):
    Kante  Min:  5.0    Max: 169.7
    Seitenfläche  Min:  5.0    Max: 174.6

  Max Seitenverhältnis: 16.4

  Rechendauer:    0.1 min    CPU-Zeit:   0.1 min

____________________________________________________________

