#
# Ausfuehren mit 'abaqus script=robust_script.psf'
#

# Studie definieren
materialStudy = ParStudy(par=('C10','C01'))

# Parameterdefinition
materialStudy.define(DISCRETE, par='C10', domain=(1, 1.5))
materialStudy.define(DISCRETE, par='C01', domain=(0.2, -0.1))

# Sampling der Parameter
materialStudy.sample(INTERVAL, par=('C10','C01'), interval=1)


# Erstellen der Designvarianten
materialStudy.combine(TUPLE)

# Erzeugen der Jobs
materialStudy.generate(template='robust')

# Abschicken der Jobs
materialStudy.execute(ALL)

materialStudy.gather(results='e1_s', step=1, variable='S')
materialStudy.gather(results='e1_le', step=1, variable='LE')


materialStudy.report(PRINT, results=('e1_s.2','e1_le.2'))
