_4_Zeichnung von Part aus Product (Beta)

## Starten sie das Makro erst ab Punkt 4

# Ablauf des Makros

1. Ändern sie diese Zeile im Makro entsprechend dem Speicherorts in Ihrem System.

2. Das Produkt (Root-Produkt) in dem das Part vorhanden ist von dem Sie eine Zeichnung erstellen wollen muss das Aktive Fenster sein.

3. Selektieren Sie das Bauteil im > Baum < !!!!!

4. Starten Sie erst jetzt das Makro

5. Diesmal Selektieren Sie das Bauteil >nicht< im Baum sondern Klicken (Selektieren) Sie es im Raum

6. Wählen Sie nun eine Projektionsfläche aus.

Diese Fläche ist nun die Flache die in der >Zeichnung < die Vorderansicht bestimmt !

7. Wählen Sie nun eine Vorlagenzeichnung in Ihrem System

8. Bitte geben Sie ein Material an.

9. Jetzt müssen Sie lediglich die Zeichnung anpassen und Bemaßen.

# Zeichnungsvorlage

Damit das Schriftfeld richtig von Catia ausgefüllt werden Kann bedarf es einiger Vorarbeit

1. Erstellen Sie sich eine Zeichnungsvorlage mit allen Informationen die Sie für Richtig und Wichtig halten

2. Damit Catia den Text findet muss er einen Unverwechselbaren Namen Bekommen

Das geht wie Folgt Text mit der Rechten Mausteste anklicken und in den Eigenschaften

Unter der Registrierkarte Komponenteneigenschaften einen Eindeutigen Namen vergeben

3. das gleiche muss im Makro auch geschehen

(hier gibt es mehrere Möglichkeiten um die Informationen auszulesen. In diesem Beispiel wird der Partname

ausgelesen und aufgeteilt. >dazu kommen wir Später<)